|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **许昌明英物资有限公司物料清单（第一标段）** | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **物料代码** | **物料名称** | **规格** | **外形尺寸** | **标准号** | **技术要求** | **类别** | **单位** | **拟购数量** | **单价最高限价（含税）** | **投标单价 （含税）** | **单项合计 （含税）** | **备注** |
| 1 | 11103-B01 | Q235-A钢板1.0 | δ=1 | 1.25\*2.5米 | GB/T 11253 | 1、供货状态:冷轧、退火，平整； 2．轧制精度：较高厚度精度(PT.B)； | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 14.7 | 14.6 | 2920 |  |
| 2 | 11103-B015 | Q235-A钢板1.5 | δ=1.5 | 1.25\*2.5米 | GB/T 11253 | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 14.7 | 14.6 | 2920 |  |
| 3 | 11103-B02 | Q235-A钢板2.0 | δ=2 | 1.25\*2.5米 | GB/T 11253 | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 14.7 | 14.6 | 2920 |  |
| 4 | 11103-B025 | Q235-A钢板2.5 | δ=2.5 | 1.25\*2.5米 | GB/T 11253 | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 14.7 | 14.6 | 2920 |  |
| 5 | 11103-B03 | Q235-A钢板3.0 | δ=3 | 1.25\*2.5米 | GB/T 11253 | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 14.7 | 14.6 | 2920 |  |
| 6 | 11103-B035L | Q235-A冷轧板3.5 | δ=3.5 | 1.25\*2.5米 | GB/T 11253 | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 14.7 | 14.6 | 2920 |  |
| 7 | 11103-B10 | Q235-A钢板10 | δ=10 |  | GB/T 3274 | 1.供货状态:热轧、退火； 2.钢板边沿为切边(Q),轧制精度为普通级（B）。 | 太钢 | 千克 | 200 | 8.5 | 8.5 | 1700 |  |
| 8 | 11103-B12 | Q235-A钢板12 | δ=12 |  | GB/T 3274 | 太钢 | 千克 | 200 | 8.5 | 8.5 | 1700 |  |
| 9 | 11103-B14 | Q235-A钢板14 | δ=14 |  | GB/T 3274 | 太钢 | 千克 | 200 | 8.5 | 8.5 | 1700 |  |
| 10 | 11103-B16 | Q235-A钢板16 | δ=16 |  | GB/T 3274 | 武钢、敬业 | 千克 | 200 | 8.5 | 8.5 | 1700 |  |
| 11 | 11103-B18 | Q235-A钢板18 | δ=18 |  | GB/T 3274 | 武钢、敬业 | 千克 | 200 | 8.5 | 8.5 | 1700 |  |
| 12 | 11103-B20 | Q235-A钢板20 | δ=20 |  | GB/T 3274 | 武钢、敬业 | 千克 | 200 | 8.5 | 8.5 | 1700 |  |
| 13 | 11103-B22 | Q235-A钢板22 | δ=22 |  | GB/T 3274 | 武钢、敬业 | 千克 | 200 | 8.5 | 8.5 | 1700 |  |
| 14 | 11103-B25 | Q235-A钢板25 | δ=25 |  | GB/T 3274 | 武钢、敬业 | 千克 | 200 | 8.5 | 8.5 | 1700 |  |
| 15 | 11103-B30 | Q235-A钢板30 | δ=30 |  | GB/T 3274 | 武钢、敬业 | 千克 | 200 | 8.5 | 8.5 | 1700 |  |
| 16 | 11103-B35 | Q235-A钢板35 | δ=35 |  | GB/T 3274 | 武钢、敬业 | 千克 | 200 | 8.5 | 8.5 | 1700 |  |
| 17 | 11103-J03003 | Q235-A热轧等边角钢30\*30\*3 | ∠30\*30\*3 |  | GB/T 706 | 供货状态:热轧、退火 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.5 | 8.5 | 4250 |  |
| 18 | 11103-J04004 | Q235-A热轧等边角钢40\*40\*4 | ∠40\*40\*4 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 19 | 11103-J04505 | Q235-A热轧等边角钢45\*45\*5 | ∠45\*45\*5 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 20 | 11103-J05005 | Q235-A热轧等边角钢50\*50\*5 | ∠50\*50\*5 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 21 | 11103-J06306 | Q235-A热轧等边角钢63\*63\*6 | ∠63\*63\*6 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 22 | 11103-J07007 | Q235-A热轧等边角钢70\*70\*7 | ∠70\*70\*7 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 23 | 11103-J07508 | Q235-A热轧等边角钢75\*75\*8 | ∠75\*75\*8 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 24 | 11103-J09010 | Q235-A热轧等边角钢90\*90\*10 | ∠90\*90\*10 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 25 | 11103-J10010 | Q235-A热轧等边角钢100\*100\*10 | ∠100\*100\*10 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 26 | 11103-J12512 | Q235-A等边角钢125\*12 | ∠125\*125\*12 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 27 | 11103-J14014 | 热轧等边角钢 | ∠140\*140\*14 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 28 | 11103-J16014 | Q235-A热轧等边角钢160\*160\*14 | ∠160\*160\*14 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 29 | 11103-J18014 | Q235-A热轧等边角钢180X14 | ∠180\*180\*14 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 30 | 11103-K063040-06 | Q235-A热轧不等边角钢63\*40\*6 | ∠63\*40\*6 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 31 | 11103-K100063-08 | Q235-A热轧不等边角钢100\*63\*8 | ∠100\*63\*8 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 32 | 11103-K100080-10 | Q235-A热轧不等边角钢100X80X10 | ∠100\*80\*10 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 33 | 11103-K125080-10 | Q235-A热轧不等边角钢125\*80\*10 | ∠125\*80\*10 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 34 | 11103-K125080-12 | Q235-A热轧不等边角钢125\*80\*12 | ∠125\*80\*12 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 35 | 11103-K140090-10 | Q235-A热轧不等边角钢140\*90\*10 | ∠140\*90\*10 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 36 | 11103-K140090-12 | Q235-A热轧不等边角钢140\*90\*12 | ∠140\*90\*12 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 37 | 11103-K160100-12 | Q235-A热轧不等边角钢160\*100\*12 | ∠160\*100\*12 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 38 | 11103-K160100-14 | Q235-A热轧不等边角钢160\*100\*14 | ∠160\*100\*14 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 39 | 11103-K200125-16 | Q235-A热轧不等边角钢200\*125\*16 | ∠200\*125\*16 |  | GB/T 706 | 安钢、黄特 | 千克 | 500 | 8.4 | 8.4 | 4200 |  |
| 40 | 11208-B04L | 08AL冷轧光钢板4 | δ=4 | 1.3\*2米 | GB/T 13237 | 1.供货状态:冷轧、退火，平整； 2.轧制精度：按较高厚度精度(PT.B)。 | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 16.9 | 16.85 | 3370 |  |
| 41 | 11220-B05L | 20冷轧光钢板5 | δ=5 | 1.3\*2米 | GB/T 13237 | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 16.9 | 16.85 | 3370 |  |
| 42 | 11220-B06L | 20冷轧光钢板6 | δ=6 | 1.3\*2米 | GB/T 13237 | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 16.9 | 16.85 | 3370 |  |
| 43 | 11220-B08L | 20冷轧光钢板8 | δ=8 | 1.3\*2米 | GB/T 13237 | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 16.9 | 16.85 | 3370 |  |
| 44 | 11220-D008 | 20圆钢8 | Φ8 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 9.3 | 9.3 | 4650 |  |
| 45 | 11220-D020 | 20圆钢20 | Φ20 |  | GB/T 702 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 9.3 | 9.3 | 4650 |  |
| 46 | 11220-D025 | 20圆钢25 | Φ25 |  | GB/T 702 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 9.3 | 9.3 | 4650 |  |
| 47 | 11220-D030 | 20圆钢30 | Φ30 |  | GB/T 702 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 9.3 | 9.3 | 4650 |  |
| 48 | 11220-D036 | 20圆钢36 | Φ36 |  | GB/T 702 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 9.3 | 9.3 | 4650 |  |
| 49 | 11220-D045 | 20圆钢45 | Φ45 |  | GB/T 702 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 9.3 | 9.3 | 4650 |  |
| 50 | 11220-D050 | 20圆钢50 | Φ50 |  | GB/T 702 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 9.3 | 9.3 | 4650 |  |
| 51 | 11220-D060 | 20圆钢60 | Φ60 |  | GB/T 702 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 9.3 | 9.3 | 4650 |  |
| 52 | 11220-D075 | 20圆钢75 | Φ75 |  | GB/T 702 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 9.3 | 9.3 | 4650 |  |
| 53 | 11220-D130 | 20圆钢130 | Φ130 |  | GB/T 702 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 9.3 | 9.3 | 4650 |  |
| 54 | 11220-D150 | 20圆钢150 | Φ150 |  | GB/T 702 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 9.3 | 9.3 | 4650 |  |
| 55 | 11245-B08 | 45钢板8 | 8 |  | GB/T 711 | 1.供货状态:热轧后退火或高温回火。 2.钢板边沿为切边(Q),轧制精度为普通级（B）。 | 武钢 | 千克 | 200 | 13.9 | 13.8 | 2760 |  |
| 56 | 11245-B10 | 45钢板10 | δ=10 |  | GB/T 711 | 武钢 | 千克 | 200 | 9.53 | 9.53 | 1906 |  |
| 57 | 11245-B12 | 45钢板12 | δ=12 |  | GB/T 711 | 武钢 | 千克 | 200 | 9.53 | 9.53 | 1906 |  |
| 58 | 11245-B14 | 45钢板14 | δ=14 |  | GB/T 711 | 武钢 | 千克 | 200 | 9.53 | 9.53 | 1906 |  |
| 59 | 11245-B16 | 45钢板16 | δ=16 |  | GB/T 711 | 武钢 | 千克 | 200 | 9.53 | 9.53 | 1906 |  |
| 60 | 11245-B18 | 45钢板18 | δ=18 |  | GB/T 711 | 武钢 | 千克 | 200 | 9.53 | 9.53 | 1906 |  |
| 61 | 11245-B20 | 45钢板20 | δ=20 |  | GB/T 711 | 武钢 | 千克 | 200 | 9.53 | 9.53 | 1906 |  |
| 62 | 11245-B22 | 45钢板22 | δ=22 |  | GB/T 711 | 武钢 | 千克 | 200 | 9.53 | 9.53 | 1906 |  |
| 63 | 11245-B25 | 45钢板25 | δ=25 |  | GB/T 711 | 武钢 | 千克 | 200 | 9.53 | 9.53 | 1906 |  |
| 64 | 11245-B30 | 45钢板30 | δ=30 |  | GB/T 711 | 武钢 | 千克 | 200 | 9.53 | 9.53 | 1906 |  |
| 65 | 11245-B36 | 45钢板36 | δ=36 |  | GB/T 711 | 武钢 | 千克 | 200 | 9.53 | 9.53 | 1906 |  |
| 66 | 11245-B40 | 45钢板40 | δ=40 |  | GB/T 711 | 武钢 | 千克 | 200 | 9.53 | 9.53 | 1906 |  |
| 67 | 11245-D010 | 45圆钢10 | Ф10 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 13.3 | 13.3 | 2660 |  |
| 68 | 11245-D016 | 45圆钢16 | Ф16 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 69 | 11245-D020 | 45圆钢20 | Ф20 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 70 | 11245-D025 | 45圆钢25 | Ф25 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 71 | 11245-D030 | 45圆钢30 | Ф30 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 72 | 11245-D035 | 45圆钢35 | Ф35 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 73 | 11245-D040 | 45圆钢40 | Ф40 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 74 | 11245-D045 | 45圆钢45 | Ф45 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 75 | 11245-D050 | 45圆钢50 | Ф50 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 76 | 11245-D055 | 45圆钢55 | Ф55 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 77 | 11245-D060 | 45圆钢60 | Ф60 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 78 | 11245-D065 | 45圆钢65 | Ф65 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 79 | 11245-D070 | 45圆钢70 | Ф70 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 80 | 11245-D075 | 45圆钢75 | Ф75 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 81 | 11245-D080 | 45圆钢80 | Ф80 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 82 | 11245-D085 | 45圆钢85 | Ф85 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 83 | 11245-D090 | 45圆钢90 | Ф90 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 84 | 11245-D095 | 45圆钢95 | Ф95 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 85 | 11245-D100 | 45圆钢100 | Ф100 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 86 | 11245-D105 | 45圆钢105 | Ф105 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 87 | 11245-D110 | 45圆钢110 | Ф110 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 88 | 11245-D115 | 45圆钢115 | Ф115 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 89 | 11245-D120 | 45圆钢120 | Ф120 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 90 | 11245-D125 | 45园钢125 | Ф125 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.4 | 9.4 | 1880 |  |
| 91 | 11245-D130 | 45圆钢130 | Ф130 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 92 | 11245-D140 | 45圆钢140 | Ф140 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 93 | 11245-D150 | 45圆钢150 | Ф150 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 94 | 11245-D160 | 45圆钢160 | Ф160 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 95 | 11245-D170 | 45圆钢170 | Ф170 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 96 | 11245-D180 | 45圆钢180 | Ф180 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 97 | 11245-D190 | 45圆钢190 | Ф190 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 98 | 11245-D200 | 45圆钢200 | Ф200 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 99 | 11245-D210 | 45圆钢Φ210 | Ф210 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 100 | 11245-D250 | 45圆钢250 | Ф250 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.34 | 9.34 | 1868 |  |
| 101 | 11245-L006 | 45 六角钢6 | 6 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.9 | 14.7 | 2940 |  |
| 102 | 11245-L010 | 45 六角钢10 | 10 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.9 | 14.7 | 2940 |  |
| 103 | 11245-L013 | 45 六角钢13 | 13 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.9 | 14.7 | 2940 |  |
| 104 | 11245-L014 | 45 六角钢14 | 14 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.9 | 14.7 | 2940 |  |
| 105 | 11245-L016 | 45 六角钢16 | 16 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.9 | 14.7 | 2940 |  |
| 106 | 11245-L017 | 45 六角钢17 | 17 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.9 | 14.7 | 2940 |  |
| 107 | 11245-L018 | 45 六角钢18 | 18 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.9 | 14.7 | 2940 |  |
| 108 | 11245-L019 | 45 六角钢19 | 19 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.9 | 14.7 | 2940 |  |
| 109 | 11245-L020 | 45 六角钢20 | 20 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.2 | 14.2 | 2840 |  |
| 110 | 11245-L021 | 45 六角钢21 | 21 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.9 | 14.7 | 2940 |  |
| 111 | 11245-L022 | 45 六角钢22 | 22 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.9 | 14.7 | 2940 |  |
| 112 | 11245-L024 | 45 冷拉六角钢24 | 24 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.9 | 14.7 | 2940 |  |
| 113 | 11245-L030L | 45冷拉六角棒30 | 30 |  | GB/T 905 | 供货状态:冷轧（拔） | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 14.9 | 14.7 | 2940 |  |
| 114 | 11421-D010 | 20CrMnTi圆钢Φ10 | Ф10 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 115 | 11421-D016 | 20CrMnTi圆钢Φ16 | Ф16 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 116 | 11421-D020 | 20CrMnTi圆钢20 | Ф20 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 117 | 11421-D025 | 20CrMnTi圆钢25 | Ф25 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 118 | 11421-D030 | 20CrMnTi圆钢30 | Ф30 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 119 | 11421-D035 | 20CrMnTi圆钢35 | Ф35 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 120 | 11421-D040 | 20CrMnTi圆钢40 | Ф40 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 121 | 11421-D045 | 20CrMnTi圆钢45 | Ф45 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 122 | 11421-D050 | 20CrMnTi圆钢50 | Ф50 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 123 | 11421-D055 | 20CrMnTi圆钢55 | Ф55 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 124 | 11421-D060 | 20CrMnTi圆钢60 | Ф60 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 125 | 11421-D065 | 20CrMnTi圆钢65 | Ф65 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 126 | 11421-D070 | 20CrMnTi圆钢70 | Ф70 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 127 | 11421-D085 | 20CrMnTi圆钢85 | Ф85 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 128 | 11421-D090 | 20CrMnTi圆钢90 | Ф90 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 129 | 11421-D095 | 20CrMnTi圆钢95 | Ф95 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 130 | 11421-D100 | 20CrMnTi圆钢100 | Ф100 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 131 | 11421-D110 | 20CrMnTi圆钢110 | Ф110 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 132 | 11421-D150 | 20CrMnTi圆钢150 | Ф150 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 133 | 11421-D190 | 20CrMnTi圆钢190 | Ф190 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 8.75 | 8.75 | 1750 |  |
| 134 | 11438-B25 | 38CrMoAlA板材25 | t=25 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 26.7 | 26.7 | 2670 |  |
| 135 | 11438-D010 | 38CrMoAlA圆钢10 | Ф10 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 136 | 11438-D020 | 38CrMoAlA圆钢20 | Ф20 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 137 | 11438-D025 | 38CrMoAlA圆钢25 | Ф25 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 138 | 11438-D045 | 38CrMoAlA圆钢45 | Ф45 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 139 | 11438-D075 | 38CrMoAlA圆钢75 | Ф75 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 140 | 11438-D080 | 38CrMoAlA圆钢80 | Ф80 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 141 | 11438-D090 | 38CrMoAlA圆钢90 | Ф90 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 142 | 11438-D095 | 38CrMoAlA圆钢95 | Ф95 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 143 | 11438-D100 | 38CrMoAlA圆钢100 | Ф100 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 144 | 11438-D110 | 38CrMoAlA圆钢110 | Ф110 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 145 | 11438-D120 | 38CrMoAlA圆钢120 | Ф120 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 146 | 11438-D130 | 38CrMoAlA圆钢130 | Ф130 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 147 | 11438-D140 | 38CrMoAlA圆钢140 | Ф140 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 148 | 11438-D150 | 38CrMoAlA圆钢150 | Ф150 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 149 | 11438-D180 | 38CrMoAlA圆钢180 | Ф180 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 150 | 11438-D200 | 38CrMoAlA圆钢200 | Ф200 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 17.9 | 17.9 | 1790 |  |
| 151 | 11440-D016 | 40Cr圆钢16 | Ф16 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 152 | 11440-D025 | 40Cr圆钢25 | Ф25 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 153 | 11440-D035 | 40Cr圆钢Φ35 | Ф35 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 154 | 11440-D040 | 40Cr圆钢Φ40 | Ф40 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 155 | 11440-D045 | 40Cr圆钢Φ45 | Ф45 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 156 | 11440-D050 | 40Cr圆钢Φ50 | Ф50 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 157 | 11440-D055 | 40Cr圆钢Φ55 | Ф55 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 158 | 11440-D060 | 40Cr圆钢Φ60 | Ф60 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 159 | 11440-D065 | 40Cr圆钢Φ65 | Ф65 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 160 | 11440-D070 | 40Cr圆钢Φ70 | Ф70 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 161 | 11440-D075 | 40Cr圆钢Φ75 | Ф75 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 162 | 11440-D085 | 40Cr圆钢Φ85 | Ф85 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 163 | 11440-D090 | 40Cr圆钢Φ90 | Ф90 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 164 | 11440-D095 | 40Cr圆钢Φ95 | Ф95 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 165 | 11440-D100 | 40Cr圆钢Φ100 | Ф100 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 166 | 11440-D105 | 40Cr圆钢Φ105 | Ф105 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 167 | 11440-D110 | 40Cr圆钢Φ110 | Ф110 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 168 | 11440-D115 | 40Cr圆钢Φ115 | Ф115 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 169 | 11440-D120 | 40Cr圆钢Φ120 | Ф120 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 170 | 11440-D130 | 40Cr圆钢Φ130 | Ф130 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 171 | 11440-D150 | 40Cr圆钢Φ150 | Ф150 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 172 | 11440-D170 | 40Cr圆钢Φ170 | Ф170 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 173 | 11440-D180 | 40Cr圆钢Φ180 | Ф180 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 174 | 11440-D190 | 40Cr圆钢Φ190 | Ф190 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 9.63 | 9.63 | 1926 |  |
| 175 | 11443-D030 | 40CrNiMoA圆钢Φ30 | Φ30 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.5 | 9750 |  |
| 176 | 11443-D035 | 40CrNiMoA圆钢Φ35 | Φ35 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.5 | 9750 |  |
| 177 | 11443-D040 | 40CrNiMoA圆钢Φ40 | Φ40 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 178 | 11443-D045 | 40CrNiMoA圆钢Φ45 | Φ45 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 179 | 11443-D050 | 40CrNiMoA圆钢Φ50 | Φ50 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 180 | 11443-D055 | 40CrNiMoA圆钢Φ55 | Φ55 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 181 | 11443-D060 | 40CrNiMoA圆钢Φ60 | Φ60 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 182 | 11443-D065 | 40CrNiMoA圆钢Φ65 | Φ65 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 183 | 11443-D070 | 40CrNiMoA圆钢Φ70 | Φ70 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 184 | 11443-D075 | 40CrNiMoA圆钢Φ75 | Φ75 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 185 | 11443-D080 | 40CrNiMoA圆钢Φ80 | Φ80 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 186 | 11443-D085 | 40CrNiMoA圆钢Φ85 | Φ85 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 187 | 11443-D090 | 40CrNiMoA圆钢Φ90 | Φ90 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 188 | 11443-D095 | 40CrNiMoA圆钢Φ95 | Φ95 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 189 | 11443-D100 | 40CrNiMoA圆钢Φ100 | Φ100 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 190 | 11443-D120 | 40CrNiMoA圆钢Φ120 | Φ120 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 191 | 11443-D130 | 40CrNiMoA圆钢Φ130 | Φ130 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 192 | 11443-D140 | 40CrNiMoA圆钢Φ140 | Φ140 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 193 | 11443-D150 | 40CrNiMoA圆钢Φ150 | Φ150 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.55 | 9775 |  |
| 194 | 11443-D160 | 40CrNiMoA圆钢Φ160 | Φ160 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.5 | 9750 |  |
| 195 | 11443-D230 | 40CrNiMoA圆钢Φ230 | Φ230 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 19.55 | 19.5 | 9750 |  |
| 196 | 11501-D016 | GCr15园钢16 | Ф16 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 16.2 | 16.1 | 8050 |  |
| 197 | 11501-D022 | GCr15圆钢22 | Ф22 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 16.2 | 16.1 | 8050 |  |
| 198 | 11501-D026 | GCr15圆钢26 | Ф26 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 16.2 | 16.1 | 8050 |  |
| 199 | 11501-D036 | GCr15圆钢36 | Ф36 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 13.08 | 13.08 | 6540 |  |
| 200 | 11501-D045 | GCr15圆钢45 | Ф45 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 500 | 16.2 | 16.1 | 8050 |  |
| 201 | 11501-D080 | GCr15圆钢80 | Ф80 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 500 | 16.2 | 16.1 | 8050 |  |
| 202 | 11565-B001L | 65Mn冷钢带δ=0.1 |  |  | YB/T 5058 | 供货状态及精度要求：冷轧硬态，切边； | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 65 | 64.8 | 12960 |  |
| 203 | 11565-B002L | 65Mn冷轧钢带0.2(冷硬态) | δ=0.2 |  | YB/T 5058 | 供货状态及精度要求：冷轧硬态，切边； | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 40 | 39.8 | 7960 |  |
| 204 | 11565-B003 | 65Mn钢带0.30 | δ=0.3 |  | YB/T 5058 | 供货状态及精度要求：冷轧硬态，切边； | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 40 | 39.8 | 7960 |  |
| 205 | 11565-B004 | 65Mn钢带0.40 | δ=0.4 |  | YB/T 5058 | 供货状态及精度要求：冷轧硬态，切边； | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 40 | 39.8 | 7960 |  |
| 206 | 11565-B005L | 65Mn冷拉钢带δ=0.5 | δ=0.5 |  | YB/T 5058 | 供货状态及精度要求：冷轧硬态，切边； | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 40 | 39.8 | 7960 |  |
| 207 | 11565-B006 | 65Mn钢板0.60 | δ=0.6 |  | YB/T 5058 | 供货状态及精度要求：冷轧硬态，切边； | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 40 | 39.8 | 7960 |  |
| 208 | 11565-B008 | 65Mn钢板0.80 | δ=0.8 |  | YB/T 5058 | 供货状态及精度要求：冷轧硬态，切边； | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 40 | 39.8 | 7960 |  |
| 209 | 11565-B012L | 65Mn冷拉钢带δ=1.2 | δ=1.2 |  | YB/T 5058 | 供货状态及精度要求：冷轧硬态，切边； | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 40 | 39.8 | 7960 |  |
| 210 | 11565-B01L | 65Mn冷拉钢带δ=1 | δ=1 |  | YB/T 5058 | 供货状态及精度要求：冷轧硬态，切边； | 上海宝钢 | 千克 | 200 | 40 | 39.8 | 7960 |  |
| 211 | 11565-B03 | 65Mn钢板3.0 | δ=3 |  | GB/T 1222 | 供货状态及精度要求：冷轧硬态，切边； | 东北特钢 | 千克 | 200 | 20 | 20 | 4000 |  |
| 212 | 11565-D010 | 65Mn圆钢10 | Ф10 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 16.8 | 16.7 | 3340 |  |
| 213 | 11565-D036 | 65Mn圆钢36 | Ф36 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 16.8 | 16.7 | 3340 |  |
| 214 | 11565-D040 | 65Mn圆钢40 | Ф40 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 16.8 | 16.7 | 3340 |  |
| 215 | 11565-D055 | 65Mn圆钢55 | Ф55 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 200 | 16.8 | 16.7 | 3340 |  |
| 216 | 11702-B20 | Cr12MoV板材20 | t=20 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 217 | 11702-B25 | Cr12MoV板材25 | t=25 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 218 | 11702-B30 | Cr12MoV板材30 | t=30 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 219 | 11702-B35 | Cr12MoV板材35 | t=35 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 220 | 11702-B40 | Cr12MoV板材40 | t=40 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 221 | 11702-B55 | Cr12MoV板材55 | t=55 | 0.6\*2.0米 | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 222 | 11702-D035 | Cr12MoV圆钢35 | Φ35 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 223 | 11702-D040 | Cr12MoV圆钢40 | Φ40 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 224 | 11702-D045 | Cr12MoV圆钢45 | Φ45 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 225 | 11702-D060 | Cr12MoV圆钢60 | Φ60 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 226 | 11702-D080 | Cr12MoV圆钢80 | Φ80 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 227 | 11702-D090 | Cr12MoV圆钢90 | Φ90 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 228 | 11702-D100 | Cr12MoV圆钢100 | Φ100 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 229 | 11702-D110 | Cr12MoV圆钢110 | Φ110 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢、东北特钢 | 千克 | 100 | 33 | 33 | 3300 |  |
| 230 | 11781-D012 | T8A圆钢12 | Ф12 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 13.2 | 13.2 | 6600 |  |
| 231 | 11781-D015 | T8A圆钢15 | Ф15 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 13.2 | 13.2 | 6600 |  |
| 232 | 11781-D020 | T8A圆钢20 | Ф20 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 13.2 | 13.2 | 6600 |  |
| 233 | 11781-D035 | T8A圆钢35 | Ф35 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 13.2 | 13.2 | 6600 |  |
| 234 | 11782-D006 | T10A线材6.0 | 6 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 31.8 | 31.6 | 15800 |  |
| 235 | 11782-D030 | T10A圆钢30 | Φ30 |  | GB/T 702 | 供货状态:热轧、退火 | 西宁特钢 | 千克 | 500 | 11.55 | 11.55 | 5775 |  |
| **投标报价合计：  （最高投标限价：876186.00元 ）** | | | | | | | | | | **大写：捌拾柒万肆仟陆佰叁拾陆圆整  小写：874636** | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **许昌德裕有色金属有限公司物料清单（第二标段）** | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 物料代码 | 物料名称 | 规格 | 外形尺寸 | 标准号 | 技术要求 | 类别 | 单位 | 拟购数量 | 单价最高限价（含税） | 投标单价 （含税） | 单项合计 （含税） | 备注 |
| 1 | 11661-B005 | 06Cr18Ni11Ti板材0.5 | δ=0.5 |  | GB/T 3280 | 1．供货状态：固溶处理或一定的冷加工处理状态下供货； 2、精度等级：较高精度(PT.B)； 3．钢板应平整涂油后供货，所涂油膜应能用碱性或其他常用的除油液去除。 4. 拉丝板拉丝目数为150-180，具体根据实际订单要求。 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 500 | 45.6 | 45.5 | 22750 |  |
| 2 | 11661-B008 | 06Cr18Ni11Ti板材0.8 | δ=0.8 |  | GB/T 3280 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 500 | 55.1 | 55.1 | 27550 |  |
| 3 | 11661-B01 | 06Cr18Ni11Ti板材1 | δ=1 |  | GB/T 3280 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 5000 | 55.1 | 55.1 | 275500 |  |
| 4 | 11661-B01H | 06Cr18Ni11Ti冷轧拉丝板1 | δ=1 |  | GB/T 3280-2007 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 5000 | 66.12 | 66.1 | 330500 |  |
| 5 | 11661-B015 | 06Cr18Ni11Ti板材1.5 | δ=1.5 |  | GB/T 3280 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 5000 | 55.1 | 55.1 | 275500 |  |
| 6 | 11661-B015H | 06Cr18Ni11Ti冷轧拉丝板1.5 | δ=1.5 |  | GB/T 3280-2007 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 5000 | 66.12 | 66.1 | 330500 |  |
| 7 | 11661-B02 | 06Cr18Ni11Ti板材2 | δ=2 |  | GB/T 3280 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 5000 | 55.1 | 55.1 | 275500 |  |
| 8 | 11661-B02H | 06Cr18Ni11Ti冷轧拉丝板2 | δ=2 |  | GB/T 3280-2007 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 5000 | 66.12 | 66.1 | 330500 |  |
| 9 | 11661-B025 | 06Cr18Ni11Ti板材2.5 | δ=2.5 |  | GB/T 3280 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 500 | 55.1 | 55.1 | 27550 |  |
| 10 | 11661-B025H | 06Cr18Ni11Ti冷轧拉丝板2.5 | δ=2.5 |  | GB/T 3280-2007 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 500 | 66.12 | 66.1 | 33050 |  |
| 11 | 11661-B03 | 06Cr18Ni11Ti板材3 | δ=3 | 1220\*3000 | GB/T 3280 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 2000 | 55.1 | 55.1 | 110200 |  |
| 12 | 11661-B03H | 06Cr18Ni11Ti冷轧拉丝板3 | δ=3 | 1220\*3000 | GB/T 3280-2007 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 2000 | 66.12 | 66.1 | 132200 |  |
| 13 | 11661-B015J | 06Cr18Ni11Ti镜面抛光板1.5 | δ=1.5 |  | GB/T 3280 | 镜面抛光板 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 500 | 61.75 | 61.5 | 30750 |  |
| 14 | 11661-B04L | 06Cr18Ni11Ti冷轧光钢板4 | δ=4 |  | GB/T 3280 | 双面贴膜保护 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 500 | 55.1 | 55.1 | 27550 |  |
| 15 | 11661-B05L | 06Cr18Ni11Ti冷轧光钢板5 | δ=5 |  | GB/T 3280 | 双面贴膜保护 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 500 | 55.1 | 55.1 | 27550 |  |
| 16 | 11661-B06L | 06Cr18Ni11Ti冷轧光钢板6 | δ=6 |  | GB/T 3280 | 双面贴膜保护 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 500 | 55.1 | 55.1 | 27550 |  |
| 17 | 11661-B08 | 06Cr18Ni11Ti板材8 | δ=8 |  | GB/T 4237 | 供货状态：热轧、退火。 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 500 | 55.1 | 55.1 | 27550 |  |
| 18 | 11661-B10 | 06Cr18Ni11Ti板材10 | δ=10 |  | GB/T 4237 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 500 | 55.1 | 55.1 | 27550 |  |
| 19 | 11661-B12 | 06Cr18Ni11Ti板材12 | δ=12 |  | GB/T 4237 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 500 | 55.1 | 55.1 | 27550 |  |
| 20 | 11661-B14 | 06Cr18Ni11Ti板材14 | δ=14 |  | GB/T 4237 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 500 | 55.1 | 55.1 | 27550 |  |
| 21 | 11661-B16 | 06Cr18Ni11Ti钢板16 | δ=16 |  | GB/T 4237 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 200 | 55.1 | 55.1 | 11020 |  |
| 22 | 11661-B20 | 06Cr18Ni11Ti板材20 | δ=20 |  | GB/T 4237 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 200 | 55.1 | 55.1 | 11020 |  |
| 23 | 11661-B25 | 06Cr18Ni11Ti板材25 | δ=25 |  | GB/T 4237 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 200 | 55.1 | 55.1 | 11020 |  |
| 24 | 11661-B30 | 06Cr18Ni11Ti板材30 | δ=30 |  | GB/T 4237 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 200 | 55.1 | 55.1 | 11020 |  |
| 25 | 11661-B35 | 06Cr18Ni11Ti板材35 | δ=35 |  | GB/T 4237 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 200 | 55.1 | 55.1 | 11020 |  |
| 26 | 11661-C008 | 06Cr18Ni11Ti光圆钢8 | Φ8 |  | GB/T 3207 | 1.银亮钢材表面应洁净、光滑，不得有裂纹、发纹、折叠、刮痕、凹面、结疤锈蚀和氧化皮等外部缺陷存在； 2.直条供货，长度范围1～3米； 3.冷拉磨光（M），精度等级一般选h8级，平直度误差≤2mm/m。 | 抚顺、太钢、双金 | 千克 | 200 | 39.9 | 38 | 7600 |  |
| 27 | 11661-C010 | 06Cr18Ni11Ti光圆钢10 | Φ10 |  | GB/T 3207 | 抚顺、太钢、双金 | 千克 | 200 | 39.9 | 38 | 7600 |  |
| 28 | 11661-C012 | 06Cr18Ni11Ti光圆钢12 | Φ12 |  | GB/T 3207 | 抚顺、太钢、双金 | 千克 | 200 | 39.9 | 38 | 7600 |  |
| 29 | 11661-C015 | 06Cr18Ni11Ti光圆钢15 | Φ15 |  | GB/T 3207 | 抚顺、太钢、双金 | 千克 | 200 | 39.9 | 38 | 7600 |  |
| 30 | 11661-E020010-015 | 06Cr18Ni11Ti矩形钢20×10×1.5 | 20X10X1.5 |  | GB/T 3094 | 1、供货状态：冷拉、去应力退火(BKS)； 2、精度等级：高级。 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 50 | 61.75 | 61 | 3050 |  |
| 31 | 11661-E030015-02 | 06Cr18Ni11Ti矩形钢30×15×2 | 30X15X2 |  | GB/T 3094 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 50 | 61.75 | 61 | 3050 |  |
| 32 | 11661-E040015-015 | 06Cr18Ni11Ti矩形钢40×15×1.5 | 40X15X1.5 |  | GB/T 3094 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 50 | 61.75 | 61 | 3050 |  |
| 33 | 11661-E040020-02 | 06Cr18Ni11Ti矩形钢 | 40×20×2 |  | GB/T 3094 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 50 | 55.1 | 55.1 | 2755 |  |
| 34 | 11661-E040025-03 | 06Cr18Ni11Ti矩形钢40×25×3 | 40X25X3 |  | GB/T 3094 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 50 | 61.75 | 61 | 3050 |  |
| 35 | 11661-E050025-03 | 06Cr18Ni11Ti矩形钢50×25×3 | 50X25X3 |  | GB/T 3094 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 50 | 60.8 | 60 | 3000 |  |
| 36 | 11661-E050030-025 | 06Cr18Ni11Ti矩形管50×30×2.5 | 50X30X2.5 |  | GB/T 3094 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 50 | 60.8 | 60 | 3000 |  |
| 37 | 11661-E080040-04 | 06Cr18Ni11Ti矩形钢80X40X4 | 80X40X4 |  | GB/T 3094 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 50 | 60.8 | 60 | 3000 |  |
| 38 | 11661-F03002 | 06Cr18Ni11Ti方钢管30×2 | 30X30X2 |  | GB/T 3094 | 1、供货状态：冷拉、去应力退火(BKS)； 2、精度等级：高级。 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 50 | 61.75 | 60 | 3000 |  |
| 39 | 11661-F03003 | 06Cr18Ni11Ti方钢管30×3 | 30X30X3 |  | GB/T 3094 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 50 | 60.8 | 60 | 3000 |  |
| 40 | 11661-G010015 | 06Cr18Ni11Ti管材10\*1.5 | ◎10\*1.5 |  | GB/T 3639 | 供货状态：冷拉、去应力退火(BKS) | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 57.95 | 57 | 1140 |  |
| 41 | 11661-G01201 | 06Cr18Ni11Ti管12X1 | ◎12X1 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 40.85 | 40 | 800 |  |
| 42 | 11661-G012015 | 06Cr18Ni11Ti管材12\*1.5 | ◎12X1.5 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 40.85 | 40 | 800 |  |
| 43 | 11661-G01001L | 06Cr18Ni11Ti精密无缝钢管10\*1 | ◎10X1 |  | GB/T 3639 | 1、供货状态：冷轧;正火(NBK)状态； 2、外表面光亮;孔壁Ra≤0.8。 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 448.4 | 440 | 8800 |  |
| 44 | 11661-G0124008L | 06Cr18Ni11Ti精密无缝钢管12.4\*0.8 | ◎12.4X0.8 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 448.4 | 440 | 8800 |  |
| 45 | 11661-G012501L | 06Cr18Ni11Ti精密无缝钢管12.5\*1 | ◎12.5X1 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 465.5 | 450 | 9000 |  |
| 46 | 11661-G020015S | 06Cr18Ni11Ti装饰管20×1.5 | ◎20X1.5 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 80.75 | 80.7 | 1614 |  |
| 47 | 11661-G02105L | 06Cr18Ni11Ti冷轧精密无缝钢管 | ◎20X5 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 79.8 | 79.5 | 1590 |  |
| 48 | 11661-G022045L | 06Cr18Ni11Ti冷轧精密无缝钢管 | ◎22X4.5 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 76.95 | 76.9 | 1538 |  |
| 49 | 11661-G016015 | 06Cr18Ni11Ti管材16\*1.5 | ◎16X1.5 |  | GB/T 3639 | 供货状态：冷拉、去应力退火(BKS) | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 40.85 | 40.5 | 810 |  |
| 50 | 11661-G01803 | 06Cr18Ni11Ti管材18×3 | 18×3 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 40.85 | 40.5 | 810 |  |
| 51 | 11661-G01902 | 06Cr18Ni11Ti管材19\*2 | ◎19X2 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 40.85 | 40.5 | 810 |  |
| 52 | 11661-G02002 | 06Cr18Ni11Ti管材20×2 | ◎20X2 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 40.85 | 40.5 | 810 |  |
| 53 | 11661-G02501 | 06Cr18Ni11Ti管材25\*1 | ◎25X1 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 38.95 | 38 | 760 |  |
| 54 | 11661-G02502 | 06Cr18Ni11Ti管材25×2 | ◎25×2 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 38 | 38 | 760 |  |
| 55 | 11661-G028015 | 06Cr18Ni11Ti管材28×1.5 | ◎28X1.5 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 41.8 | 38 | 760 |  |
| 56 | 11661-G03002 | 06Cr18Ni11Ti管材30×2 | ◎30X2 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 40.85 | 38 | 760 |  |
| 57 | 11661-G04204 | 06Cr18Ni11Ti管材42X4 | ◎42X4 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 40.85 | 38 | 760 |  |
| 58 | 11661-G05103 | 06Cr18Ni11Ti管材 | ◎51X3 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 40.85 | 38 | 760 |  |
| 59 | 11661-G06010 | 06Cr18Ni11Ti管材60X10 | ◎60X10 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 43.7 | 43 | 860 |  |
| 60 | 11661-G07305 | 06Cr18Ni11Ti管材73X5 | ◎73X5 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 40.85 | 36 | 720 |  |
| 61 | 11661-G12710 | 06Cr18Ni11Ti管材127X10 | ◎127X10 |  | GB/T 3639 | 上钢、隆达、太钢 | 千克 | 20 | 40.85 | 36 | 720 |  |
| 62 | 11613-D016 | 14Cr17Ni2棒料16 | Φ16 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 63 | 11613-D020 | 14Cr17Ni2棒料20 | Φ20 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 64 | 11613-D025 | 14Cr17Ni2棒料25 | Φ25 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 65 | 11613-D030 | 14Cr17Ni2棒料30 | Φ30 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 66 | 11613-D035 | 14Cr17Ni2棒料35 | Φ35 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 67 | 11613-D040 | 14Cr17Ni2棒料40 | Φ40 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 68 | 11613-D045 | 14Cr17Ni2棒料45 | Φ45 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 69 | 11613-D050 | 14Cr17Ni2棒材50 | Φ50 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 70 | 11613-D055 | 14Cr17Ni2棒料55 | Φ55 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 71 | 11613-D065 | 14Cr17Ni2棒材65 | Φ65 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 72 | 11613-D070 | 14Cr17Ni2棒材70 | Φ70 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 73 | 11613-D075 | 14Cr17Ni2棒料75 | Φ75 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 74 | 11613-D080 | 14Cr17Ni2棒料80 | Φ80 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 75 | 11613-D085 | 14Cr17Ni2棒材85 | Φ85 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 76 | 11613-D095 | 14Cr17Ni2棒料95 | Φ95 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 77 | 11613-D110 | 14Cr17Ni2棒材110 | Φ110 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 78 | 11613-D120 | 14Cr17Ni2棒料120 | Φ120 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 79 | 11613-D140 | 140Cr17Ni2棒料140 | Φ140 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 80 | 11613-D150 | 140Cr17Ni2棒料150 | Φ150 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 81 | 11613-D160 | 140Cr17Ni2棒料160 | Φ160 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 82 | 11613-D170 | 140Cr17Ni2棒料170 | Φ170 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 83 | 11613-D200 | 140Cr17Ni2棒料200 | Φ200 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 抚顺、大连、长城 | 千克 | 200 | 59.85 | 59.8 | 11960 |  |
| 84 | 11614-B02 | 10Cr17板材2 | 2 |  | GB/T 3280 | 1.供货状态：热轧、退火状态； 2.轧制精度为普通级（B）。 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 200 | 40.85 | 39 | 7800 |  |
| 85 | 11614-B03 | 10Cr17板材3 | 3 |  | GB/T 3280 | 太钢、宝新、浦项 | 千克 | 200 | 40.85 | 39 | 7800 |  |
| 86 | 11620-B12 | 20Cr13钢板12 | δ=12 |  | GB/T 4237 | 1.供货状态：热轧、退火状态； 2.轧制精度为普通级（B）。 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 38 | 35 | 7000 |  |
| 87 | 11620-B14 | 20Cr13钢板14 | δ=14 |  | GB/T 4237 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 38 | 35 | 7000 |  |
| 88 | 11620-B16 | 20Cr13钢板16 | δ=16 |  | GB/T 4237 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 38 | 38 | 7600 |  |
| 89 | 11620-B18 | 20Cr13钢板18 | δ=18 |  | GB/T 4237 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 38 | 38 | 7600 |  |
| 90 | 11620-B20 | 20Cr13钢板20 | δ=20 |  | GB/T 4237 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 38 | 38 | 7600 |  |
| 91 | 11620-B25 | 20Cr13钢板25 | δ=25 |  | GB/T 4237 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 500 | 38 | 38 | 19000 |  |
| 92 | 11620-B30 | 20Cr13钢板30 | δ=30 |  | GB/T 4237 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 500 | 38 | 38 | 19000 |  |
| 93 | 11620-B35 | 20Cr13钢板35 | δ=35 |  | GB/T 4237 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 500 | 38 | 38 | 19000 |  |
| 94 | 11620-B40 | 20Cr13钢板40 | δ=40 |  | GB/T 4237 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 500 | 38 | 36 | 18000 |  |
| 95 | 11630-D010 | 30Cr13圆钢10 | Φ10 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 39.9 | 39.5 | 7900 |  |
| 96 | 11630-D016 | 30Cr13圆钢16 | Φ16 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 39.9 | 39.5 | 7900 |  |
| 97 | 11630-D020 | 30Cr13圆钢20 | Φ20 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 39.9 | 39.5 | 7900 |  |
| 98 | 11630-D025 | 30Cr13圆钢25 | Φ25 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 45.6 | 45.5 | 9100 |  |
| 99 | 11630-D030 | 30Cr13圆钢30 | Φ30 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 39.9 | 39 | 7800 |  |
| 100 | 11630-D040 | 30Cr13圆钢40 | Φ40 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 45.6 | 45.5 | 9100 |  |
| 101 | 11630-D045 | 30Cr13圆钢45 | Φ45 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 39.9 | 36 | 7200 |  |
| 102 | 11630-D050 | 30Cr13圆钢50 | Φ50 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 39.9 | 39 | 7800 |  |
| 103 | 11630-D055 | 30Cr13圆钢55 | Φ55 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 45.6 | 45.5 | 9100 |  |
| 104 | 11630-D060 | 30Cr13圆钢60 | Φ60 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 41.8 | 40 | 8000 |  |
| 105 | 11630-D065 | 30Cr13圆钢65 | Φ65 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 41.8 | 41.5 | 8300 |  |
| 106 | 11630-D070 | 30Cr13圆钢70 | Φ70 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 41.8 | 39 | 7800 |  |
| 107 | 11630-D075 | 30Cr13圆钢75 | Φ75 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 41.8 | 39 | 7800 |  |
| 108 | 11630-D080 | 30Cr13圆钢80 | Φ80 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 41.8 | 38 | 7600 |  |
| 109 | 11630-D085 | 30Cr13圆钢85 | Φ85 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 41.8 | 41 | 8200 |  |
| 110 | 11630-D090 | 30Cr13圆钢90 | Φ90 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 41.8 | 41 | 8200 |  |
| 111 | 11630-D095 | 30Cr13圆钢95 | Φ95 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 41.8 | 41.5 | 8300 |  |
| 112 | 11630-D100 | 30Cr13圆钢100 | Φ100 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 41.8 | 41 | 8200 |  |
| 113 | 11630-D110 | 30Cr13圆钢110 | Φ110 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 40.85 | 40.8 | 8160 |  |
| 114 | 11630-D150 | 30Cr13圆钢150 | Φ150 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 40.85 | 39 | 7800 |  |
| 115 | 11630-D160 | 30Cr13圆钢160 | Φ160 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 40.85 | 39 | 7800 |  |
| 116 | 11630-D170 | 30Cr13圆钢170 | Φ170 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 45.6 | 45 | 9000 |  |
| 117 | 11630-D180 | 30Cr13圆钢180 | Φ180 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 39.9 | 39.5 | 7900 |  |
| 118 | 11630-D250 | 30Cr13圆钢250 | Φ250 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 39.9 | 39.5 | 7900 |  |
| 119 | 11640-D010 | 40Cr13棒材10 | Φ10 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 39.9 | 37 | 7400 |  |
| 120 | 11640-D015 | 40Cr13棒材15 | Φ15 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 39.9 | 37 | 7400 |  |
| 121 | 11640-D020 | 40Cr13棒材20 | Φ20 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 39.9 | 37 | 7400 |  |
| 122 | 11640-D025 | 40Cr13棒材25 | Φ25 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 39.9 | 38 | 7600 |  |
| 123 | 11640-D030 | 40Cr13棒材30 | Φ30 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 45.6 | 45 | 9000 |  |
| 124 | 11640-D035 | 40Cr13棒材35 | Φ35 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 45.6 | 45.5 | 9100 |  |
| 125 | 11640-D040 | 40Cr13棒材40 | Φ40 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 45.6 | 45.5 | 9100 |  |
| 126 | 11640-D045 | 40Cr13棒材45 | Φ45 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 40 | 8000 |  |
| 127 | 11640-D050 | 40Cr13棒材50 | Φ50 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 40 | 8000 |  |
| 128 | 11640-D055 | 40Cr13棒材55 | Φ55 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 42.7 | 8540 |  |
| 129 | 11640-D065 | 40Cr13棒材Φ65 | Φ65 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 42.7 | 8540 |  |
| 130 | 11640-D070 | 40Cr13棒材70 | Φ70 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 40 | 8000 |  |
| 131 | 11640-D075 | 40Cr13棒材75 | Φ75 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 40 | 8000 |  |
| 132 | 11640-D090 | 40Cr13棒材90 | Φ90 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 45.6 | 45.5 | 9100 |  |
| 133 | 11640-D095 | 40Cr13棒材Φ95 | Φ95 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 45.6 | 45.5 | 9100 |  |
| 134 | 11640-D100 | 40Cr13棒材100 | Φ100 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 43.7 | 43 | 8600 |  |
| 135 | 11640-D110 | 40Cr13棒材110 | Φ110 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 45.6 | 45.5 | 9100 |  |
| 136 | 11640-D120 | 40Cr13棒材120 | Φ120 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 42 | 8400 |  |
| 137 | 11640-D130 | 40Cr13棒材130 | Φ130 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 45.6 | 45.5 | 9100 |  |
| 138 | 11640-D140 | 40Cr13棒材140 | Φ140 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 41 | 8200 |  |
| 139 | 11640-D150 | 40Cr13棒材150 | Φ150 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 40 | 8000 |  |
| 140 | 11640-D160 | 40Cr13棒材160 | Φ160 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 40 | 8000 |  |
| 141 | 11640-D170 | 40Cr13棒材170 | Φ170 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 42.7 | 8540 |  |
| 142 | 11640-D180 | 40Cr13棒材180 | Φ180 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 42.7 | 8540 |  |
| 143 | 11640-D190 | 40Cr13棒材Φ190 | Φ190 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 42.7 | 8540 |  |
| 144 | 11640-D200 | 40Cr13棒材200 | Φ200 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 41 | 8200 |  |
| 145 | 11640-D210 | 40Cr13棒材210 | Φ210 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 41 | 8200 |  |
| 146 | 11640-D220 | 40Cr13棒材220 | Φ220 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 41 | 8200 |  |
| 147 | 11640-D230 | 40Cr13棒材230 | Φ230 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 41 | 8200 |  |
| 148 | 11640-D240 | 40Cr13棒材240 | Φ240 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 41 | 8200 |  |
| 149 | 11640-D250 | 40Cr13棒材250 | Φ250 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、退火状态 | 太钢、上钢、抚顺 | 千克 | 200 | 42.75 | 41 | 8200 |  |
| 150 | 11661-D006 | 06Cr18Ni11Ti圆钢6 | Φ6 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 52.25 | 48 | 9600 |  |
| 151 | 11661-D008 | 06Cr18Ni11Ti圆钢8 | Φ8 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 52.25 | 48 | 9600 |  |
| 152 | 11661-D010 | 06Cr18Ni11Ti圆钢10 | Φ10 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 52.25 | 48 | 9600 |  |
| 153 | 11661-D016 | 06Cr18Ni11Ti圆钢16 | Φ16 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 52.25 | 52.2 | 10440 |  |
| 154 | 11661-D020 | 06Cr18Ni11Ti圆钢20 | Φ20 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 52.25 | 52.2 | 10440 |  |
| 155 | 11661-D025 | 06Cr18Ni11Ti圆钢25 | Φ25 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 52.25 | 52.2 | 10440 |  |
| 156 | 11661-D030 | 06Cr18Ni11Ti圆钢30 | Φ30 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57 | 56 | 11200 |  |
| 157 | 11661-D035 | 06Cr18Ni11Ti圆钢35 | Φ35 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57 | 56 | 11200 |  |
| 158 | 11661-D040 | 06Cr18Ni11Ti圆钢40 | Φ40 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57 | 57 | 11400 |  |
| 159 | 11661-D045 | 06Cr18Ni11Ti圆钢45 | Φ45 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57.95 | 57.9 | 11580 |  |
| 160 | 11661-D050 | 06Cr18Ni11Ti圆钢50 | Φ50 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57.95 | 57.9 | 11580 |  |
| 161 | 11661-D055 | 06Cr18Ni11Ti圆钢55 | Φ55 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57.95 | 57.9 | 11580 |  |
| 162 | 11661-D060 | 06Cr18Ni11Ti圆钢60 | Φ60 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57.95 | 57.9 | 11580 |  |
| 163 | 11661-D065 | 06Cr18Ni11Ti圆钢65 | Φ65 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57.95 | 57.9 | 11580 |  |
| 164 | 11661-D070 | 06Cr18Ni11Ti圆钢70 | Φ70 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57 | 55 | 11000 |  |
| 165 | 11661-D075 | 06Cr18Ni11Ti圆钢75 | Φ75 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57.95 | 57.9 | 11580 |  |
| 166 | 11661-D080 | 06Cr18Ni11Ti圆钢80 | Φ80 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57 | 55 | 11000 |  |
| 167 | 11661-D085 | 06Cr18Ni11Ti圆钢85 | Φ85 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 51.3 | 50 | 10000 |  |
| 168 | 11661-D090 | 06Cr18Ni11Ti圆钢90 | Φ90 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57.95 | 54 | 10800 |  |
| 169 | 11661-D095 | 06Cr18Ni11Ti圆钢95 | Φ95 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57.95 | 55 | 11000 |  |
| 170 | 11661-D100 | 06Cr18Ni11Ti圆钢100 | Φ100 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57 | 54 | 10800 |  |
| 171 | 11661-D110 | 06Cr18Ni11Ti圆钢110 | Φ110 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57.95 | 57.9 | 11580 |  |
| 172 | 11661-D120 | 06Cr18Ni11Ti圆钢120 | Φ120 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57.95 | 57.9 | 11580 |  |
| 173 | 11661-D130 | 06Cr18Ni11Ti圆钢130 | Φ130 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57.95 | 57.9 | 11580 |  |
| 174 | 11661-D140 | 06Cr18Ni11Ti圆钢140 | Φ140 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57 | 54 | 10800 |  |
| 175 | 11661-D150 | 06Cr18Ni11Ti圆钢150 | Φ150 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57 | 54 | 10800 |  |
| 176 | 11661-D160 | 06Cr18Ni11Ti圆钢160 | Φ160 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 57 | 54 | 10800 |  |
| 177 | 11661-D170 | 06Cr18Ni11Ti圆钢170 | Φ170 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 51.3 | 50 | 10000 |  |
| 178 | 11661-D180 | 06Cr18Ni11Ti圆钢180 | Φ180 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 51.3 | 50 | 10000 |  |
| 179 | 11661-D190 | 06Cr18Ni11Ti圆钢190 | Φ190 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 51.3 | 50 | 10000 |  |
| 180 | 11661-D200 | 06Cr18Ni11Ti圆钢200 | Φ200 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理；易切削。 | 太钢、双金、上钢 | 千克 | 200 | 51.3 | 50 | 10000 |  |
| 181 | 11661-L010 | 06Cr18Ni11Ti六角棒 | 六10 |  | GB/T 905 | 1.尺寸允许偏差：对边允许偏差（mm）：h10 2.供货状态:冷拉； | 东北、抚顺、双金 | 千克 | 50 | 45.6 | 42 | 2100 |  |
| 182 | 11661-L013 | 06Cr18Ni11Ti六角棒 | 六13 |  | GB/T 905 | 东北、抚顺、双金 | 千克 | 50 | 45.6 | 42 | 2100 |  |
| 183 | 11661-L017 | 06Cr18Ni11Ti六角棒 | 六17 |  | GB/T 905 | 东北、抚顺、双金 | 千克 | 50 | 45.6 | 42 | 2100 |  |
| 184 | 11661-L019 | 06Cr18Ni11Ti六角棒 | 六19 |  | GB/T 905 | 东北、抚顺、双金 | 千克 | 50 | 45.6 | 45.5 | 2275 |  |
| 185 | 11661-L022 | 06Cr18Ni11Ti六角棒 | 六22 |  | GB/T 905 | 东北、抚顺、双金 | 千克 | 50 | 45.6 | 42 | 2100 |  |
| 186 | 11708-D016 | 90Cr18MoV棒材16 | Φ16 |  | GB/T 702 | 供货状态：热轧、固溶处理。 | 东北、抚顺、长城 | 千克 | 50 | 52.25 | 50 | 2500 |  |
| 187 | 11708-D025 | 90Cr18MoV棒材25 | Φ25 |  | GB/T 702 | 东北、抚顺、长城 | 千克 | 50 | 57.95 | 57 | 2850 |  |
| 188 | 11708-D038 | 90Cr18MoV棒材38 | Φ38 |  | GB/T 702 | 东北、抚顺、长城 | 千克 | 50 | 52.25 | 50 | 2500 |  |
| 189 | 11708-D045 | 90Cr18MoV棒材45 | Φ45 |  | GB/T 702 | 东北、抚顺、长城 | 千克 | 50 | 52.25 | 52 | 2600 |  |
| 190 | 11708-D060 | 90Cr18MoV棒材60 | Φ60 |  | GB/T 702 | 东北、抚顺、长城 | 千克 | 50 | 52.25 | 52 | 2600 |  |
| 191 | 11708-D080 | 90Cr18MoV棒材80 | Φ80 |  | GB/T 702 | 东北、抚顺、长城 | 千克 | 50 | 52.25 | 50 | 2500 |  |
| 192 | 11708-D090 | 90Cr18MoV棒材90 | Φ90 |  | GB/T 702 | 东北、抚顺、长城 | 千克 | 50 | 57.95 | 56 | 2800 |  |
| 193 | 11708-D110 | 90Cr18MoV棒材110 | Φ110 |  | GB/T 702 | 东北、抚顺、长城 | 千克 | 50 | 52.25 | 50 | 2500 |  |
| 投标报价合计： （最高投标限价：3795848.00元） | | | | | | | | | | | 大写：叁佰柒拾陆万肆仟玖佰捌拾贰元整  小写：3764982.00元 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **许昌德裕有色金属有限公司物料清单（第三标段）** | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 标准号/技术要求 | | **类别** | 单位 | 预计总量 | 预计总量平均值 | 单价最高限价（含税） | 投标单价 （含税） | 单项合计 （含税） | 备注 |
| 1 | 14110-D015 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ15 | Φ15 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 900 | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 2 | 14110-D020 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ20 | Φ20 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 3 | 14110-D025 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ25 | Φ25 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 4 | 14110-D030 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ30 | Φ30 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 5 | 14110-D035 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ35 | Φ35 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 123 | 3075 |  |
| 6 | 14110-D040 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ40 | Φ40 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 7 | 14110-D045 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ45 | Φ45 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 120 | 3000 |  |
| 8 | 14110-D050 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ50 | Φ50 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 123 | 3075 |  |
| 9 | 14110-D055 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ55 | Φ55 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 118 | 2950 |  |
| 10 | 14110-D060 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ60 | Φ60 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 125 | 3125 |  |
| 11 | 14110-D065 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ65 | Φ65 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 12 | 14110-D070 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ70 | Φ70 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 123 | 120 | 3000 |  |
| 13 | 14110-D075 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ75 | Φ75 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 14 | 14110-D080 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ80 | Φ80 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 15 | 14110-D085 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ85 | Φ85 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 16 | 14110-D090 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ90 | Φ90 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 120 | 3000 |  |
| 17 | 14110-D095 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ95 | Φ95 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 18 | 14110-D100 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ100 | Φ100 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 19 | 14110-D120 | ZCuSn10P1拉制铸铜棒Φ120 | Φ120 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 120 | 3000 |  |
| 20 | 14155-D015 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ15 | Φ15 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 123 | 3075 |  |
| 21 | 14155-D020 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ20 | Φ20 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 123 | 3075 |  |
| 22 | 14155-D025 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ25 | Φ25 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 121 | 3025 |  |
| 23 | 14155-D030 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ30 | Φ30 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 121 | 3025 |  |
| 24 | 14155-D035 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ35 | Φ35 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 121 | 3025 |  |
| 25 | 14155-D040 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ40 | Φ40 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 121 | 3025 |  |
| 26 | 14155-D045 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ45 | Φ45 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 120 | 3000 |  |
| 27 | 14155-D050 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ50 | Φ50 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 120 | 3000 |  |
| 28 | 14155-D055 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ55 | Φ55 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 120 | 3000 |  |
| 29 | 14155-D060 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ60 | Φ60 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 125 | 122 | 3050 |  |
| 30 | 14155-D065 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ65 | Φ65 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 118 | 2950 |  |
| 31 | 14155-D070 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ70 | Φ70 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 120 | 3000 |  |
| 32 | 14155-D075 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ75 | Φ75 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 33 | 14155-D080 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ80 | Φ80 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 34 | 14155-D085 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ85 | Φ85 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 35 | 14155-D090 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ90 | Φ90 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 36 | 14155-D095 | ZCuSn5Pb5Zn5拉制铸铜棒Φ95 | Φ95 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 25 | 120 | 115 | 2875 |  |
| 37 | 14602-B0005 | T2带材0.05 | δ=0.05 | GB/T 2059 | 1、供货要求：冷轧硬态（Y），抗拉强度Rm 295～380MPa，90～120HV； 2、经平整交货； 3、轧制精度一般按较高精度(PT.B)供货； | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 400 | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 38 | 14602-B0007 | T2带材0.07 | δ=0.07 | GB/T 2059 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 39 | 14602-B001 | T2板材0.1 | δ=0.1 | GB/T 2059 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 40 | 14602-B004 | T2板材0.4 | δ=0.4 | GB/T 2059 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 41 | 14602-B005 | T2板材0.5 | δ=0.5 | GB/T 2059 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 42 | 14602-B006 | T2板材0.6 | δ=0.6 | GB/T 2040 | 1、供货要求：冷轧硬态（Y），抗拉强度Rm 295～380MPa，90～120HV； 2、经平整交货； 3、轧制精度一般按较高精度(PT.B)供货； | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 43 | 14602-B008 | T2板材0.8 | δ=0.8 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 44 | 14602-B01 | T2板材1.0 | δ=1 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 100 | 2000 |  |
| 45 | 14602-B015 | T2板材1.5 | δ=1.5 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 100 | 2000 |  |
| 46 | 14602-B02 | T2板材2.0 | δ=2 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 102 | 2040 |  |
| 47 | 14602-B03 | T2板材3.0 | δ=3 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 100 | 2000 |  |
| 48 | 14602-D006 | T2圆材6 | Φ6 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 49 | 14602-D008 | T2圆材8 | Φ8 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 50 | 14602-D010 | T2圆材10 | Φ10 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 51 | 14602-D012 | T2圆材12 | Φ12 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 52 | 14602-D016 | T2圆材16 | Φ16 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 53 | 14602-D020 | T2圆材20 | Φ20 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 54 | 14602-D025 | T2圆材25 | Φ25 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 100 | 2000 |  |
| 55 | 14602-D030 | T2圆材30 | Φ30 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 95 | 1900 |  |
| 56 | 14602-D035 | T2圆材35 | Φ35 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 102 | 100 | 2000 |  |
| 57 | 14602-G004005 | T2管材4\*0.5 | ◎4\*0.5 | GB/T 1527 | 供货状态：冷拔（硬态Y）状态 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 160 | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 58 | 14602-G00401 | T2管材4\*1 | ◎4\*1 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 59 | 14602-G00501 | T2管材5\*1 | ◎5\*1 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 60 | 14602-G00601 | T2管材6\*1 | ◎6\*1 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 61 | 14602-G006015 | T2管材6\*1.5 | ◎6\*1.5 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 62 | 14602-G00801 | T2管材8\*1 | ◎8\*1 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 63 | 14602-G008015 | T2管材8\*1.5 | ◎8\*1.5 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 64 | 14602-G00802 | T2管材8\*2 | ◎8\*2 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 65 | 14602-G01001 | T2管材10\*1 | ◎10\*1 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 66 | 14602-G01201 | T2管材12\*1 | ◎12\*1 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 67 | 14602-G012015 | T2管材12\*1.5 | ◎12\*1.5 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 68 | 14602-G014015 | T2管材14\*1.5 | ◎14\*1.5 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 69 | 14602-G014025 | T2管材14\*2.5 | ◎14\*2.5 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 70 | 14602-G01601 | T2管材16\*1 | ◎16\*1 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 71 | 14602-G022015 | T2管材22\*1.5 | ◎22\*1.5 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 72 | 14602-G022025 | T2管材22\*2.5 | ◎22\*2.5 | GB/T 1527 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 103 | 97 | 970 |  |
| 73 | 14610-D020 | QAL10-4-4园棒20 | Φ20 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg |  | 10 | 118 | 113 | 1130 |  |
| 74 | 14610-D025 | QAL10-4-4园棒25 | Φ25 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 118 | 113 | 1130 |  |
| 75 | 14610-D030 | QAL10-4-4园棒30 | Φ30 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 118 | 113 | 1130 |  |
| 76 | 14610-D035 | QAL10-4-4园棒35 | Φ35 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 118 | 113 | 1130 |  |
| 77 | 14610-D040 | QAL10-4-4园棒40 | Φ40 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 118 | 113 | 1130 |  |
| 78 | 14610-D045 | QAL10-4-4园棒45 | Φ45 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 118 | 113 | 1130 |  |
| 79 | 14610-D060 | QAL10-4-4园棒60 | Φ60 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 118 | 113 | 1130 |  |
| 80 | 14610-D070Y | QAL10-4-4Y棒材Φ70 | Φ70 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 118 | 113 | 1130 |  |
| 81 | 14659-D004 | HPb59-1园棒4 | Φ4 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 170 | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 82 | 14659-D005 | HPb59-1园棒5 | Φ5 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 83 | 14659-D008 | HPb59-1园棒8 | Φ8 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 84 | 14659-D010 | HPb59-1园棒10 | Φ10 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 85 | 14659-D016 | HPb59-1园棒16 | Φ16 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 86 | 14659-D018 | HPb59-1园材18 | Φ18 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 87 | 14659-D020 | HPb59-1圆材20 | Φ20 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 88 | 14659-D025 | HPb59-1圆材25 | Φ25 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 110 | 110 | 1100 |  |
| 89 | 14659-D030 | HPb59-1圆材30 | Φ30 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 110 | 110 | 1100 |  |
| 90 | 14659-D045 | HPb59-1圆材45 | Φ45 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 110 | 110 | 1100 |  |
| 91 | 14659-D050 | HPb59-1圆材50 | Φ50 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 92 | 14659-D055 | HPb59-1圆材55 | Φ55 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 93 | 14659-D060 | HPb59-1圆材60 | Φ60 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 94 | 14659-D065 | HPb59-1圆材65 | Φ65 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 95 | 14659-D070 | HPb59-1圆材70 | Φ70 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 96 | 14659-D075 | HPb59-1圆材75 | Φ75 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 98 | 98 | 980 |  |
| 97 | 14659-D100 | HPb59-1园棒100 | Φ100 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 98 | 93 | 930 |  |
| 98 | 14659-G04206 | HPb59-1管材◎42X6 | ◎42X6 | GB/T 1527 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 10000 |  |
| 99 | 14662-B0005 | H62带材0.05 | δ=0.05 | GB/T 2059 | 1、供货要求：冷轧硬态（Y），抗拉强度Rm 295～380MPa，90～120HV； 2、经平整交货； 3、轧制精度一般按较高精度(PT.B)供货； | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 600 | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 100 | 14662-B001 | H62带材0.10 | δ=0.1 | GB/T 2059 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 101 | 14662-B0015 | H62带材0.15 | δ=0.15 | GB/T 2059 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 102 | 14662-B0025 | H62带材0.25 | δ=0.25 | GB/T 2059 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 103 | 14662-B003 | H62带材0.30 | δ=0.30 | GB/T 2059 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 104 | 14662-B004 | H62带材0.40 | δ=0.40 | GB/T 2059 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 105 | 14662-B005 | H62板材0.50 | δ=0.50 | GB/T 2059 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 106 | 14662-B006 | H62板材0.60 | δ=0.60 | GB/T 2040 | 1、供货要求：冷轧硬态（Y），抗拉强度Rm≥295MPa， HBW≥80； 2、经平整交货； 3、轧制精度一般按较高精度(PT.B)供货。 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 107 | 14662-B007 | H62板材0.7 | δ=0.7 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 108 | 14662-B0075 | H62板材0.75 | δ=0.75 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 109 | 14662-B008 | H62板材0.80 | δ=0.80 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 110 | 14662-B01 | H62板材1.0 | δ=1.0 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 90 | 900 |  |
| 111 | 14662-B012 | H62板材1.2 | δ=1.2 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 112 | 14662-B015 | H62板材1.5 | δ=1.5 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 113 | 14662-B016 | H62板材1.6 | δ=1.6 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 114 | 14662-B02 | H62板材2.0 | δ=2.0 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 90 | 900 |  |
| 115 | 14662-B025 | H62板材2.5 | δ=2.5 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 85 | 850 |  |
| 116 | 14662-B03 | H62板材3.0 | δ=3.0 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 90 | 900 |  |
| 117 | 14662-B035 | H62板材3.5 | δ=3.5 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 118 | 14662-B04 | H62板材4.0 | δ=4.0 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 119 | 14662-B05 | H62板材5 | δ=5.0 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 120 | 14662-B06 | H62板材6 | δ=6 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 121 | 14662-B08 | H62板材8 | δ=8 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 122 | 14662-B10 | H62板材10 | δ=10 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 123 | 14662-B12 | H62板材12 | δ=12 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 124 | 14662-B14 | H62板材14 | δ=14 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 125 | 14662-B16 | H62板材16 | δ=16 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 126 | 14662-B18 | H62板材18 | δ=18 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 127 | 14662-B20 | H62板材20 | δ=20 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 128 | 14662-B22 | H62板材22 | δ=22 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 129 | 14662-B25 | H62板材25 | δ=25 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 130 | 14662-B30 | H62板材30 | δ=30 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 83 | 830 |  |
| 131 | 14662-B36 | H62板材36 | δ=36 | GB/T 2040 | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 92 | 920 |  |
| 132 | 14662-D0015 | H62线材1.5 | Φ1.5 | GB/T 21652 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 133 | 14662-D005 | H62圆材5 | Φ5 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 85 | 850 |  |
| 134 | 14662-D008 | H62圆材8 | Φ8 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 85 | 850 |  |
| 135 | 14662-D010 | H62圆材10 | Φ10 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 85 | 850 |  |
| 136 | 14662-D016 | H62圆材16 | Φ16 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 85 | 850 |  |
| 137 | 14662-D020 | H62圆材20 | Φ20 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 85 | 850 |  |
| 138 | 14662-D025 | H62圆材25 | Φ25 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 92 | 920 |  |
| 139 | 14662-D030 | H62圆材30 | Φ30 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 90 | 900 |  |
| 140 | 14662-D035 | H62圆材35 | Φ35 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 90 | 900 |  |
| 141 | 14662-D040 | H62圆材40 | Φ40 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 88 | 880 |  |
| 142 | 14662-D045 | H62圆材45 | Φ45 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 92 | 920 |  |
| 143 | 14662-D050 | H62圆材50 | Φ50 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 85 | 850 |  |
| 144 | 14662-D055 | H62圆材55 | Φ55 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 88 | 880 |  |
| 145 | 14662-D060 | H62圆材60 | Φ60 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 92 | 920 |  |
| 146 | 14662-D065 | H62圆材65 | Φ65 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 85 | 850 |  |
| 147 | 14662-D070 | H62圆材70 | Φ70 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 85 | 850 |  |
| 148 | 14662-D075 | H62圆材75 | Φ75 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 92 | 920 |  |
| 149 | 14662-D080 | H62圆材80 | Φ80 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 150 | 14662-D085 | H62圆材85 | Φ85 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 151 | 14662-D090 | H62圆材90 | Φ90 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 152 | 14662-D095 | H62圆材95 | Φ95 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 153 | 14662-D100 | H62圆材100 | Φ100 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 154 | 14662-D105 | H62圆材105 | Φ105 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 155 | 14662-D110 | H62圆材110 | Φ110 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 156 | 14662-D120 | H62圆材120 | Φ120 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 157 | 14662-D130 | H62圆材130 | Φ130 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 158 | 14662-D140 | H62圆材140 | Φ140 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 10 | 92 | 86 | 860 |  |
| 159 | 14662-G00601 | H62管材6X1 | ◎6X1 | GB/T 3639 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 120 | 20 | 91 | 90 | 1800 |  |
| 160 | 14662-G00802 | H62管材8X2 | ◎8X2 | GB/T 3639 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 91 | 90 | 1800 |  |
| 161 | 14662-G01001 | H62管材10X1 | ◎10X1 | GB/T 3639 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 91 | 90 | 1800 |  |
| 162 | 14662-G010015 | H62管材10X1.5 | ◎10X1.5 | GB/T 3639 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 91 | 90 | 1800 |  |
| 163 | 14662-G012015 | H62管材12X1.5 | ◎12X1.5 | GB/T 3639 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 91 | 90 | 1800 |  |
| 164 | 14662-G016015 | H62管材16X1.5 | ◎16X1.5 | GB/T 3639 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 20 | 91 | 90 | 1800 |  |
| 165 | 14662-L014 | H62铜六角棒S14 | 14 | GB/T 4423 |  | 洛铜、浩泰、联荣 | Kg | 50 | 50 | 86 | 85 | 4250 |  |
| 166 | 14670-B30Y | QSn7-0.2Y板材30 | δ=30 | GB/T 2040 | 1、供货要求：冷轧硬态（Y），抗拉强度Rm≥295MPa， HBW≥80； 2、经平整交货； 3、轧制精度一般按较高精度(PT.B)供货。 | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 200 | 200 | 151 | 146 | 29200 |  |
| 167 | 14670-D020 | QSn7-0.2圆材20 | Φ20 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg |  | 10 | 141 | 132 | 1320 |  |
| 168 | 14670-D025 | QSn7-0.2圆材25 | Φ25 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 132 | 1320 |  |
| 169 | 14670-D030 | QSn7-0.2圆材30 | Φ30 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 138 | 1380 |  |
| 170 | 14670-D035 | QSn7-0.2圆材35 | Φ35 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 132 | 1320 |  |
| 171 | 14670-D040 | QSn7-0.2圆材40 | Φ40 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 132 | 1320 |  |
| 172 | 14670-D045 | QSn7-0.2圆材45 | Φ45 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 132 | 1320 |  |
| 173 | 14670-D050 | QSn7-0.2圆材50 | Φ50 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 132 | 1320 |  |
| 174 | 14670-D055 | QSn7-0.2圆材55 | Φ55 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 132 | 1320 |  |
| 175 | 14670-D060 | QSn7-0.2圆材60 | Φ60 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 132 | 1320 |  |
| 176 | 14670-D065 | QSn7-0.2圆材65 | Φ65 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 132 | 1320 |  |
| 177 | 14670-D070 | QSn7-0.2圆材70 | Φ70 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 132 | 1320 |  |
| 178 | 14670-D075 | QSn7-0.2圆材75 | Φ75 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 141 | 1410 |  |
| 179 | 14670-D080 | QSn7-0.2圆材80 | Φ80 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 140 | 1400 |  |
| 180 | 14670-D090 | QSn7-0.2圆材90 | Φ90 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 132 | 1320 |  |
| 181 | 14670-D100 | QSn7-0.2圆材100 | Φ100 | GB/T 4423 |  | 洛铜、联荣、信铸 | Kg | 10 | 141 | 132 | 1320 |  |
| 182 | 14820-B012Y | L2Y板材1.2 | δ=1.2 | GB/T 3880.3 | 供货状态：冷轧硬态（H1） | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 50 | 38 | 36 | 1800 |  |
| 183 | 14820-B25 | L2R板材25 | δ=25 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 50 | 38 | 36 | 1800 |  |
| 184 | 14820-D012 | L2R棒材12 | Φ12 | GB/T 3191 |  | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 100 | 50 | 38 | 35 | 1750 |  |
| 185 | 14820-D070 | L2R棒材70 | Φ70 | GB/T 3191 |  | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 38 | 35 | 1750 |  |
| 186 | 14832-G031025T6 | 6061-T6圆管31X2.5 | ◎31×2.5 | GB/T 4436 | 1、供货状态：T6状态； 2、普通精度等级 | 东轻、国鑫、凤铝 | Kg | 300 | 50 | 47 | 42 | 2100 |  |
| 187 | 14832-G041025T6 | 6061-T6圆管41X2.5 | ◎41×2.5 | GB/T 4436 | 东轻、国鑫、凤铝 | Kg | 50 | 47 | 42 | 2100 |  |
| 188 | 14832-G051025T6 | 6061-T6圆管51X2.5 | ◎51×2.5 | GB/T 4436 | 东轻、国鑫、凤铝 | Kg | 50 | 47 | 42 | 2100 |  |
| 189 | 14832-G060015T6 | 6061-T6圆管60X1.5 | ◎60X1.5 | GB/T 4436 | 东轻、国鑫、凤铝 | Kg | 50 | 47 | 42 | 2100 |  |
| 190 | 14832-G061025T6 | 6061-T6圆管61X2.5 | ◎61×2.5 | GB/T 4436 | 东轻、国鑫、凤铝 | Kg | 50 | 47 | 42 | 2100 |  |
| 191 | 14832-G06506T6 | 6061-T6圆管65×6 | ◎65×6 | GB/T 4436 | 东轻、国鑫、凤铝 | Kg | 50 | 47 | 42 | 2100 |  |
| 192 | 14832-P05T6 | 6061-T6花纹板3号五条型 | δ=5 | GB/T 3618 |  | 东轻、西南、精美 | Kg | 100 | 50 | 56 | 56 | 2800 |  |
| 193 | 14832-P07 | 6061花纹板3号五条型 | δ=7 | GB/T 3618 |  | 东轻、西南、精美 | Kg | 50 | 57 | 56 | 2800 |  |
| 194 | 14863-B02 | 5083板材2 | 2 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 2400 | 150 | 62 | 61 | 9150 | 国产铝板 |
| 195 | 14863-B03 | 5083板材3 | 3 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 62 | 61 | 9150 | 国产铝板 |
| 196 | 14863-B04 | 5083板材4 | 4 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 62 | 61 | 9150 | 国产铝板 |
| 197 | 14863-B05 | 5083板材5 | 5 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 62 | 59 | 8850 | 国产铝板 |
| 198 | 14863-B08 | 5083板材8 | 8 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 60 | 59 | 8850 | 国产铝板 |
| 199 | 14863-B10 | 5083板材10 | 10 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 60 | 50 | 7500 | 国产铝板 |
| 200 | 14863-B12 | 5083板材12 | 12 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 52 | 49 | 7350 | 国产铝板 |
| 201 | 14863-B15 | 5083板材15 | 15 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 52 | 50 | 7500 | 国产铝板 |
| 202 | 14863-B16 | 5083板材16 | 16 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 58 | 58 | 8700 | 国产铝板 |
| 203 | 14863-B20 | 5083板材20 | 20 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 58 | 50 | 7500 | 国产铝板 |
| 204 | 14863-B25 | 5083板材25 | 25 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 52 | 50 | 7500 | 国产铝板 |
| 205 | 14863-B30 | 5083板材30 | 30 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 52 | 50 | 7500 | 国产铝板 |
| 206 | 14863-B35 | 5083板材35 | 35 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 57 | 56.5 | 8475 | 国产铝板 |
| 207 | 14863-B40 | 5083板材40 | 40 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 57 | 52 | 7800 | 国产铝板 |
| 208 | 14863-B50 | 5083板材50 | 50 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 52 | 49 | 7350 | 国产铝板 |
| 209 | 14863-B55 | 5083板材55 | 55 | GB/T 3880.3 |  | 东轻、西南、南南 | Kg | 150 | 52 | 48 | 7200 | 国产铝板 |
| 210 | 14863-D015 | 5083棒材15 | Φ15 | GB/T 3191 | 1、供货状态：T6状态； 2、精度等级：B级 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 1700 | 50 | 52 | 48 | 2400 |  |
| 211 | 14863-D020 | 5083棒材20 | Φ20 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 48 | 2400 |  |
| 212 | 14863-D025 | 5083棒材25 | Φ25 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 48 | 2400 |  |
| 213 | 14863-D030 | 5083棒材30 | Φ30 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 48 | 2400 |  |
| 214 | 14863-D035 | 5083棒材35 | Φ35 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 56 | 55.5 | 2775 |  |
| 215 | 14863-D040 | 5083棒材40 | Φ40 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 48 | 2400 |  |
| 216 | 14863-D045 | 5083棒材45 | Φ45 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 48 | 2400 |  |
| 217 | 14863-D050 | 5083棒材50 | Φ50 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 48 | 2400 |  |
| 218 | 14863-D055 | 5083棒材55 | Φ55 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 48 | 2400 |  |
| 219 | 14863-D060 | 5083棒材60 | Φ60 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 48 | 2400 |  |
| 220 | 14863-D065 | 5083棒材65 | Φ65 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 52 | 2600 |  |
| 221 | 14863-D070 | 5083棒材70 | Φ70 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 56 | 55.8 | 2790 |  |
| 222 | 14863-D075 | 5083棒材75 | Φ75 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 51.5 | 2575 |  |
| 223 | 14863-D080 | 5083棒材80 | Φ80 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 48 | 2400 |  |
| 224 | 14863-D085 | 5083棒材85 | Φ85 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 51 | 2550 |  |
| 225 | 14863-D090 | 5083棒材90 | Φ90 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 57 | 57 | 2850 |  |
| 226 | 14863-D095 | 5083棒材95 | Φ95 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 57 | 56 | 2800 |  |
| 227 | 14863-D100 | 5083棒材100 | Φ100 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 48 | 2400 |  |
| 228 | 14863-D105 | 5083棒材105 | Φ105 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 51.5 | 2575 |  |
| 229 | 14863-D110 | 5083棒材110 | Φ110 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 47 | 2350 |  |
| 230 | 14863-D120 | 5083棒材120 | Φ120 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 47 | 2350 |  |
| 231 | 14863-D130 | 5083棒材130 | Φ130 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 47 | 2350 |  |
| 232 | 14863-D140 | 5083棒材140 | Φ140 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 47 | 2350 |  |
| 233 | 14863-D150 | 5083棒材150 | Φ150 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 51.5 | 2575 |  |
| 234 | 14863-D160 | 5083棒材160 | Φ160 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 47 | 2350 |  |
| 235 | 14863-D170 | 5083棒材170 | Φ170 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 47 | 2350 |  |
| 236 | 14863-D180 | 5083棒材180 | Φ180 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 47 | 2350 |  |
| 237 | 14863-D190 | 5083棒材190 | Φ190 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 47 | 2350 |  |
| 238 | 14863-D200 | 5083棒材200 | Φ200 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 47 | 2350 |  |
| 239 | 14863-D210 | 5083棒材210 | Φ210 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 47 | 2350 |  |
| 240 | 14863-D220 | 5083棒材220 | Φ220 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 47 | 2350 |  |
| 241 | 14863-D230 | 5083棒材230 | Φ230 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 52 | 2600 |  |
| 242 | 14863-D240 | 5083棒材240 | Φ240 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 50 | 2500 |  |
| 243 | 14863-D250 | 5083棒材250 | Φ250 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 50 | 2500 |  |
| 244 | 14867-D010T6 | 7075-T6棒材10 | Φ10 | GB/T 3191 | 1、供货状态：T6状态； 2、精度等级：普通B级 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 1600 | 50 | 51 | 45 | 2250 |  |
| 245 | 14867-D015T6 | 7075-T6棒材15 | Φ15 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 45 | 2250 |  |
| 246 | 14867-D020T6 | 7075-T6棒材20 | Φ20 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 45 | 2250 |  |
| 247 | 14867-D025T6 | 7075-T6棒材25 | Φ25 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 45 | 2250 |  |
| 248 | 14867-D030T6 | 7075-T6棒材30 | Φ30 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 51 | 2550 |  |
| 249 | 14867-D035T6 | 7075-T6棒材35 | Φ35 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 45 | 2250 |  |
| 250 | 14867-D040T6 | 7075-T6棒材40 | Φ40 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 45 | 2250 |  |
| 251 | 14867-D045T6 | 7075-T6棒材45 | Φ45 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 50.5 | 2525 |  |
| 252 | 14867-D050T6 | 7075-T6棒材50 | Φ50 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 46 | 2300 |  |
| 253 | 14867-D055T6 | 7075-T6棒材55 | Φ55 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 46 | 2300 |  |
| 254 | 14867-D060T6 | 7075-T6棒材60 | Φ60 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 46 | 2300 |  |
| 255 | 14867-D065T6 | 7075-T6棒材65 | Φ65 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 46 | 2300 |  |
| 256 | 14867-D070T6 | 7075-T6棒材70 | Φ70 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 46 | 2300 |  |
| 257 | 14867-D075T6 | 7075-T6棒材75 | Φ75 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 46 | 2300 |  |
| 258 | 14867-D080T6 | 7075-T6棒材80 | Φ80 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 46 | 2300 |  |
| 259 | 14867-D085T6 | 7075-T6棒材85 | Φ85 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 46 | 2300 |  |
| 260 | 14867-D090T6 | 7075-T6棒材90 | Φ90 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 46 | 2300 |  |
| 261 | 14867-D095T6 | 7075-T6棒材95 | Φ95 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 51 | 2550 |  |
| 262 | 14867-D100T6 | 7075-T6棒材100 | Φ100 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 57 | 57 | 2850 |  |
| 263 | 14867-D110T6 | 7075-T6棒材110 | Φ110 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 47 | 2350 |  |
| 264 | 14867-D120T6 | 7075-T6棒材120 | Φ120 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 54 | 47 | 2350 |  |
| 265 | 14867-D130T6 | 7075-T6棒材130 | Φ130 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 47 | 2350 |  |
| 266 | 14867-D140T6 | 7075-T6棒材140 | Φ140 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 52 | 47 | 2350 |  |
| 267 | 14867-D150T6 | 7075-T6棒材150 | Φ150 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 54 | 54 | 2700 |  |
| 268 | 14867-D160T6 | 7075-T6棒材160 | Φ160 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 50 | 2500 |  |
| 269 | 14867-D170T6 | 7075-T6棒材170 | Φ170 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 50 | 2500 |  |
| 270 | 14867-D180T6 | 7075-T6棒材180 | Φ180 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 54 | 50 | 2500 |  |
| 271 | 14867-D200T6 | 7075-T6棒材200 | Φ200 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 51 | 2550 |  |
| 272 | 14867-D210T6 | 7075-T6棒材210 | Φ210 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 48 | 2400 |  |
| 273 | 14867-D220T6 | 7075-T6棒材220 | Φ220 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 48 | 2400 |  |
| 274 | 14867-D230T6 | 7075-T6棒材230 | Φ230 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 51 | 2550 |  |
| 275 | 14867-D240T6 | 7075-T6棒材240 | Φ240 | GB/T 3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 51 | 51 | 2550 |  |
| 276 | 14867-G26035 | 7075-T6铝管260\*35 | ◎260X35 | GB/T 4436 |  | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 300 | 300 | 51 | 51 | 15300 |  |
| 277 | 14867-B10T6 | 7075-T6板材10 | t=10 T6 | GB/T 3880.3 | 1、供货状态：冷轧状态； 2、精度等级：普通B级 | 东轻、西南、南南 | Kg | 1200 | 100 | 56 | 53 | 5300 | 国产铝板 |
| 278 | 14867-B15T6 | 7075-T6板材15 | t=15 T6 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 56 | 55.8 | 5580 | 国产铝板 |
| 279 | 14867-B20T6 | 7075-T6板材20 | t=20 T6 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 56 | 55.8 | 5580 | 国产铝板 |
| 280 | 14867-B22T6 | 7075-T6板材22 | t=22 T6 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 56 | 53 | 5300 | 国产铝板 |
| 281 | 14867-B25T6 | 7075-T6板材25 | t=25 T6 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 66 | 65 | 6500 | 国产铝板 |
| 282 | 14867-B30T6 | 7075-T6板材30 | t=30 T6 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 56 | 55.8 | 5580 | 国产铝板 |
| 283 | 14867-B35T6 | 7075-T6板材35 | t=35 T6 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 65 | 64.5 | 6450 | 国产铝板 |
| 284 | 14867-B40T6 | 7075-T6板材40 | t=40 T6 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 56 | 55 | 5500 | 国产铝板 |
| 285 | 14867-B45T6 | 7075-T6板材45 | t=45 T6 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 56 | 55 | 5500 | 国产铝板 |
| 286 | 14867-B50T6 | 7075-T6板材50 | t=50 T6 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 56 | 53 | 5300 | 国产铝板 |
| 287 | 14867-B55T6 | 7075-T6板材55 | t=55 T6 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 66 | 65.5 | 6550 | 国产铝板 |
| 288 | 14867-B65T6 | 7075-T6板材65 | t=65 T6 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 55 | 54 | 5400 | 国产铝板 |
| 289 | 14835-B08T6 | 6082-T6板材8 | 8 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 1200 | 100 | 43 | 42 | 4200 | 国产铝板 |
| 290 | 14835-B12T6 | 6082-T6板材12 | 12 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 44 | 40 | 4000 | 国产铝板 |
| 291 | 14835-B14T6 | 6082-T6板材14 | 14 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 44 | 40 | 4000 | 国产铝板 |
| 292 | 14835-B16T6 | 6082-T6板材16 | 16 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 44 | 42 | 4200 | 国产铝板 |
| 293 | 14835-B18T6 | 6082-T6板材18 | 18 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 44 | 42 | 4200 | 国产铝板 |
| 294 | 14835-B20T6 | 6082-T6板材20 | 20 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 51 | 51 | 5100 | 国产铝板 |
| 295 | 14835-B25T6 | 6082-T6板材25 | 25 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 51 | 51 | 5100 | 国产铝板 |
| 296 | 14835-B30T6 | 6082-T6板材30 | 30 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 51 | 51 | 5100 | 国产铝板 |
| 297 | 14835-B35T6 | 6082-T6板材35 | 35 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 42 | 42 | 4200 | 国产铝板 |
| 298 | 14835-B40T6 | 6082-T6板材40 | 40 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 42 | 41 | 4100 | 国产铝板 |
| 299 | 14835-B45T6 | 6082-T6板材45 | 45 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 42 | 41 | 4100 | 国产铝板 |
| 300 | 14835-B55T6 | 6082-T6板材55 | 55 | GB/T 3880.3 | 东轻、西南、南南 | Kg | 100 | 42 | 41 | 4100 | 国产铝板 |
| 301 | 14835-D015T6 | 6082-T6铝棒Φ15 | Φ15 | GB/T3191 | 1、供货状态：T6状态； 2、精度等级：普通B级 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 1450 | 50 | 42 | 40 | 2000 |  |
| 302 | 14835-D025T6 | 6082-T6铝棒Φ25 | Φ25 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 40 | 2000 |  |
| 303 | 14835-D030T6 | 6082-T6铝棒Φ30 | Φ30 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 40 | 2000 |  |
| 304 | 14835-D035T6 | 6082-T6铝棒Φ35 | Φ35 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 40 | 2000 |  |
| 305 | 14835-D040T6 | 6082-T6铝棒Φ40 | Φ40 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 40 | 2000 |  |
| 306 | 14835-D045T6 | 6082-T6铝棒Φ45 | Φ45 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 40 | 2000 |  |
| 307 | 14835-D050T6 | 6082-T6铝棒Φ50 | Φ50 T6 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 42 | 2100 |  |
| 308 | 14835-D055T6 | 6082-T6铝棒Φ55 | Φ55 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 42 | 2100 |  |
| 309 | 14835-D060T6 | 6082-T6铝棒Φ60 | Φ60 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 41 | 2050 |  |
| 310 | 14835-D065T6 | 6082-T6铝棒Φ65 | Φ65 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 41 | 2050 |  |
| 311 | 14835-D070T6 | 6082-T6铝棒Φ70 | Φ70 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 41 | 2050 |  |
| 312 | 14835-D075T6 | 6082-T6铝棒Φ75 | Φ75 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 41 | 2050 |  |
| 313 | 14835-D080T6 | 6082-T6铝棒Φ80 | Φ80 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 41 | 2050 |  |
| 314 | 14835-D085T6 | 6082-T6铝棒Φ85 | Φ85 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 41 | 2050 |  |
| 315 | 14835-D090T6 | 6082-T6铝棒Φ90 | Φ90 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 40 | 2000 |  |
| 316 | 14835-D095T6 | 6082-T6铝棒Φ95 | Φ95 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 40 | 2000 |  |
| 317 | 14835-D100T6 | 6082-T6铝棒Φ100 | Φ100 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 41 | 2050 |  |
| 318 | 14835-D110T6 | 6082-T6铝棒Φ110 | Φ110 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 40 | 2000 |  |
| 319 | 14835-D120T6 | 6082-T6铝棒Φ120 | Φ120 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 40 | 2000 |  |
| 320 | 14835-D130T6 | 6082-T6铝棒Φ130 | Φ130 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 40 | 2000 |  |
| 321 | 14835-D140T6 | 6082-T6铝棒Φ140 | Φ140 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 42 | 42 | 2100 |  |
| 322 | 14835-D150T6 | 6082-T6铝棒Φ150 | Φ150 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 47 | 47 | 2350 |  |
| 323 | 14835-D160T6 | 6082-T6铝棒Φ160 | Φ160 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 50 | 50 | 2500 |  |
| 324 | 14835-D170T6 | 6082-T6铝棒Φ170 | Φ170 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 44 | 43.8 | 2190 |  |
| 325 | 14835-D180T6 | 6082-T6铝棒Φ180 | Φ180 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 50 | 49.8 | 2490 |  |
| 326 | 14835-D190T6 | 6082-T6铝棒Φ190 | Φ190 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 44 | 40 | 2000 |  |
| 327 | 14835-D200T6 | 6082-T6铝棒Φ200 | Φ200 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 44 | 40 | 2000 |  |
| 328 | 14835-D210T6 | 6082-T6铝棒Φ210 | Φ210 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 50 | 50 | 2500 |  |
| 329 | 14835-D230T6 | 6082-T6铝棒Φ230 | Φ230 | GB/T3191 | 东轻、国鑫、西南 | Kg | 50 | 50 | 50 | 2500 |  |
| 330 | 14863-B05RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=5±0.1×1700×3750 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.3mm | Alimex/德国 | 千克 | 1,000 | 1,000 | 101 | 101 | 101000 |  |
| 331 | 14863-B08RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=8±0.1×1700×3750 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.3mm | Alimex/德国 | 千克 | 1,000 | 1,000 | 108 | 108 | 108000 |  |
| 332 | 14863-B10RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=10±0.1×1700×3750 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.3mm | Alimex/德国 | 千克 | 1,000 | 1,000 | 115.5 | 115.5 | 115500 |  |
| 333 | 14863-B12RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=12±0.1×1700×3750 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 3,000 | 3,000 | 115.7 | 115.7 | 347100 |  |
| 334 | 14863-B127RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=12.7±0.1×1700×3750 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 1,000 | 1,000 | 110 | 110 | 110000 |  |
| 335 | 14863-B15RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=15±0.1×1700×3750 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 3,000 | 3,000 | 115.7 | 115.7 | 347100 |  |
| 336 | 14863-B16RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=16±0.1×1700×3750 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 8,000 | 8,000 | 115.7 | 115.7 | 925600 |  |
| 337 | 14863-B20RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=20±0.1×2160×4000 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 3,000 | 3,000 | 115.7 | 115.7 | 347100 |  |
| 338 | 14863-B25RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=25±0.1×2160×4000 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 10,000 | 10,000 | 115.7 | 115.7 | 1157000 |  |
| 339 | 14863-B254RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=25.4±0.1×1700×3750 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 2,000 | 2,000 | 110 | 110.0 | 220000 |  |
| 340 | 14863-B30RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=30±0.1×2160×4000 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 2,000 | 2,000 | 115.7 | 115.7 | 231400 |  |
| 341 | 14863-B40RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=40±0.1×2160×4000 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 4,000 | 4,000 | 115.7 | 115.7 | 462800 |  |
| 342 | 14863-B50RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=50±0.1×2160×4000 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 2,000 | 2,000 | 115.7 | 115.7 | 231400 |  |
| 343 | 14863-B55RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=55±0.1×2105×3300 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 1,000 | 1,000 | 115.7 | 115.7 | 115700 |  |
| 344 | 14863-B60RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=60±0.1×2160×4000 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 12,000 | 12,000 | 115.7 | 115.7 | 1388400 |  |
| 345 | 14863-B70RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=70±0.1×2160×4000 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 1,000 | 1,000 | 115.7 | 115.7 | 115700 |  |
| 346 | 14863-B126RBYU | ACP5080高精密铸铝板 | t=126±0.1×2160×4000 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.15mm | Alimex/德国 | 千克 | 6,000 | 6,000 | 117.8 | 117.8 | 706800 |  |
| 347 | 14867-B12T651 | 7021精加工板12 | δ=12 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.3mm | BIKAR/Alimex/德国 | 千克 | 4000 | 4000 | 163.9 | 163.9 | 655600 |  |
| 348 | 14867-B15T651 | 7021精加工板15 | δ=15 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.3mm | BIKAR/Alimex/德国 | 千克 | 500 | 500 | 163.9 | 163.9 | 81950 |  |
| 349 | 14867-B20T651 | 7021精加工板20 | δ=20 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.3mm | BIKAR/Alimex/德国 | 千克 | 1500 | 1500 | 163.9 | 163.9 | 245850 |  |
| 350 | 14867-B25T651 | 7021精加工板25 | δ=25 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.3mm | BIKAR/Alimex/德国 | 千克 | 1000 | 1000 | 163.9 | 163.9 | 163900 |  |
| 351 | 14867-B30T651 | 7021精加工板30 | δ=30 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.3mm | BIKAR/Alimex/德国 | 千克 | 1000 | 1000 | 163.9 | 163.9 | 163900 |  |
| 352 | 14867-B40T651 | 7021精加工板40 | δ=40 |  | Ra≤0.4，厚度±0.1mm，平面度≤0.3mm | BIKAR/Alimex/德国 | 千克 | 1000 | 1000 | 163.9 | 163.9 | 163900 |  |
| **投标报价合计： （最高投标限价：9369060.00元）** | | | | | | | | | | | 大写：玖佰叁拾叁万零伍佰叁拾伍元整  小写：9330535.00元 | | |